**Схема подключения датчика температуры бойлера**



Вместо термостата **к контактам 2 и С (разъем XT4)** можно подключить датчик температуры косвенного водонагревателя.

В этом случае температуру косвенного водонагревателя можно будет устанавливать с клавиатуры самого прибора в режиме установки температуры воды ГВС.

Электрический привод трехходового клапана подключается на клемму ХТ6.

При подаче напряжения на **черный** провод электропривода - клапан двигается от привода.



При подаче напряжения на **коричневый** провод электропривода - клапан двигается к приводу.



Таким образом, если клапан располагается на подающем трубопроводе (правый патрубок – отопление, левый – ГВС):

Синий провод – N

Черный провод – режим отопления

Коричневый провод – режим ГВС.